V Rakovníku 22. 7. 2021

POPTÁVKA CENOVÉ NABÍDKY

Dovolujeme si Vás tímto požádat o cenovou nabídku na dodání:

**Kloubového nosiče výměnných nástaveb, kompatibilního s metací nástavbou City Ranger 3500, s následujícími parametry:**

- plně hydrostatický pohon obou náprav 4x4

- Provedení kloubového podvozku

- turbodieselový motor o výkonu min. 38 kW

- provozní hmotnost max 3,5t

- rychlost plynule regulovatelná 0 - 35 km/h

- maximální průjezdná šířka stroje 1,3 m (bez zrcátek)

- elektronická regulace pracovních otáček

- kategorie A1

- vnější poloměr otáčení s řízením obou náprav max. 3,2 m

- odpružené nápravy

- samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickém pojezdu

- mechanická parkovací brzda

- přední hydraulický závěs

- kabina pro dvě osoby

- řízení pravostranné

- splňující emisní normu PM 10

- klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu

- celoprosklené dveře s přímým výhledem na pracovní nástroje

- vytápění kabiny

- přídavná světla nad čelním oknem kabiny a maják

- možnost odpojení hydraulického pojezdu za účelem odtažení vozidla

- palubní počítač s možností sledování: servisních intervalů motoru i hydrauliky, teploty chladicí kapaliny i hydraulického oleje, palivoměr

- nastavitelná komfortní sedačka řidiče

Pracovní hydraulika s min 2 pracovními okruhy o min celkovém výkonu 112 litrů / min a min 200 bar zajišťovaném min 2 stupňovým více pístovým axiálním čerpadlem. Výkonný chladič hydraulického oleje o min výkonu 22 kW, Nastavení objemového výkonu pro jednotlivé hydraulické okruhy potenciometrem v kabině, bezodkapové rychlospojky

Cenovou nabídku na dodání požadovaného kloubového nosiče výměnných nástaveb, včetně předpokládaného termínu dodání zašlete elektronicky na adresu **godesa@umkrakovnik.cz**, nejpozději do 6. 8. 2021. Případné dotazy na tel 602 244 695 Mgr. Dušan Godeša. V případě, že Vaše nabídka bude vybrána, budeme Vás neprodleně kontaktovat k domluvení dalšího postupu.

S pozdravem

Mgr. Dušan Godeša

Jednatel společnosti